**Incidencias (y solución en el caso de ser necesario) en la construcción del componente HW del SE.**

**Incidencia HW1:** broca mal posicionada, causaba vibraciones.

* Solución: reposicionar y reajustar, comprobar que el primer agujero no se haya dañado (se comprobó y no estaba suficientemente dañado como para requerir medidas adicionales).

**Incidencia HW2:** nos pasamos al realizar agujeros de sujeción esquinas y se rompe un extremo.

* Solución: al añadir las patas de los extremos no causa problema.

**Incidencia HW3:** condensadores de tamaño entre pines (pitch) de casi 5mm en vez de 2.5mm.

* Solución: usar un objeto para doblar los pines hacia adentro a la posición adecuada.