Incidencias (y solución en el caso de ser necesario) en la construcción del componente SW del SE.

-Incidencia SW nº 1: Papyrus no permite escribir diagramas de bloques tan fácilmente como StarUML, es muy rígido.

\* Solución: más práctica para familiarizarse con el SW.

-Incidencia SW nº 2: descubrir que a nivel de HW parte de nuestro programa no era válido pues TXREG no admite más de un char por vez.

\* Solución: crear condiciones que actúen como buffer y almacenen los resultados que SMA\_LAMP recibe.

-Incidencia SW nº 3: en realidad por motivo desconocido la lectura de valores del ejemplo adc-1 aplicado a nuestra placa no recibe.

\* Solución: en progreso.